1) **Network SSID**: 4way Example SSID

2) From the 4-way handshake:

* **ANonce**: 77f5bf3f0115ae761d63c9f2e1a7a41022c93c591888dd8c2c7f9e57d7604a1f
* **SNonce**: 67fa21bc8f9d70303d107e44bd989bd47aaec9965d308be86bd07291674796cd
* **Client MAC address**: f2ebd8db06e6
* **AP MAC address**: 28ee524f48c4
* **MIC in Message 2**: d0173cf9d92fe1088b7efcad3210ea89

3) **PMK**: a9412f1a44b47c6eb246544ef8f7bdffad0f23f7e010a84f850c3bba42d22b05

4) Encryption keys:

* **PTK**: a883c30a8d3378abe42b8318c52b2f592ed0997ad76645ef9e914083fb88f83ba8540e9a81f33572cc87ba2e3d1ee0efba19708cea7791c5be915d4072d4646d2c3271d69b92a4863c697a10063342a2
* **KCK**: a883c30a8d3378abe42b8318c52b2f59
* **KEK**: 2ed0997ad76645ef9e914083fb88f83b
* **TK**: a8540e9a81f33572cc87ba2e3d1ee0ef

**Bonus Section**

* *Website*:
* *User name*:
* *Email address*:
* *Password*: